附件1

正（副）本

致：赣州市妇幼保健院

## 项

## 目

## 咨

## 询

## 文

## 件

**项目名称：**

**响应供应商名称：**

**日期： 年 月 日**

## 一、系统咨询响应函

致：赣州市妇幼保健院

（响应供应商名称）系中华人民共和国合

法企业，我方就参加本次投标有关事项郑重声明如下：

一、我方完全理解并接受咨询公告所有要求。

二、我方提交的所有响应文件、资料都是准确和真实的，如有虚假或隐

瞒，我方愿意承担一切法律责任。

三、我方承诺，以后的项目采购不高于此次咨询结果，系统性能参数、

配置、维保不低于此次项目咨询结果。

四、与此次项目咨询相关一切正式往来信函请寄：

地址 ： 传真：

电话 ： 电子邮件：

法定代表人（ 或被授权人（签字）：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

响应供应商名称（公章）

年 月 日

## 二、项目名称、参数要求、价格

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 功能参数要求 | 数量（台） | 单价 | 小计 |
| 1 | 投影仪 | 1.分辨率≥1024\*76；  2.亮度≥3600流明(ISO)；  3．投影技术：3LCD液晶投影技术；  4.投影镜头:手动聚焦，1.2倍光学变焦；  5.白色亮度：≥3600流明、色彩亮度：≥3600流明；  6. 内置边缘融合功能；  7.对比度≥20000:1；  8. 梯形校正：垂直±30度，水平±30度；  9.2路Computer输入端口，1路Monitor输入端口；  10. 双HDMI高清输入接口、USB A接口、USB B接口；  11. 侧面投影功能；  12.自动梯形校正功能：垂直±30度、快速四角调节功能；  13. 专业防尘：E C O 模式下可实现20,000小时\*6防尘效果;  14.自动信号搜索功能；  15. 色彩再现：≥10.7亿种色；  16. 静电吸附式防尘过滤网更换周期:≥ 10,000小时（标准模式），20,000小时（ECO模式）；  17.灯泡寿命：≥10000小时（标准模式）、17000小时（环保模式、70%标称亮度）；  18. 双画面显示功能：支持双路输入信号实现单台投影机双画面同时并列显示，并可根据需要调整并列显示画面大小；  19、原厂整机三年质保（含灯泡）。 | 2 |  |  |
| 2 | 热敏打印机 | 1、打印方式：直接行式热敏打印；  2、分辨率≥200DPI，8 点/mm；  3、打印速度: ≥300mm/s；  4、纸张宽度：80mm/58mm；  5、纸张厚度：0.056-0.1mm；  6、纸卷直径：最大 83mm，最小 13mm；  7、打印头寿命：≥150KM；  8、平均无故障时间：≥360000 小时；  9、切刀寿命：≥200 万次；  10、支持条码种类：一维码和二维码；  11、支持黑标打印黑标位置可以客户化定制。  12、具有计数器功能，能随时查看打印总量 ；  13、质保期二年，原厂免费上门服务。 | 10 |  |  |
| 3 | 条码打印机 | 1、分辨率：≥203dpi（8点/毫米） ；  2、打印方式：热敏及热转印 ；  3、打印速度：≥150mm/s ；  4、最大实际打印宽度：≥108mm ， 最大进纸宽度：≥118mm ；  5、标配通信接口：USB2.0及以上接口 ；可选升级接口：并口、串口、网口、蓝牙、WIFI；  6、机芯可90度及以上开启，耗材更换简便，碳带随时可快速整体取出，无需切断；  7、标配带金属切刀，可上、下撕纸结构，撕纸更高效便捷；  8、内存：≥8MB,闪存：≥8MB ；  9、打印机内置ZPL、EPL、ESC/POS等多种仿真指令可选，软件兼容医院HIS系统，即插即用；  10、感测器:纸张间距,纸张用尽,碳带用尽,可移动式黑标,印字头抬起；  11、智能打印机参数调试软件，可在windows系统下设置打印机参数，操作简单；  12、满足安装300米大容量碳带及127mm直径纸卷，大大减少更换耗材频率；  13、碳带是双拨轮传动结构；  14、支持腕带打印；可选配加装升级RFID打印模块满足智慧物联网应用打印需求；  15、打印机具有热敏打印头定位结构，能首张标签自动定位并回退到打印起始位，首张标签不浪费；  16、自主可控国产主控芯片，兼容中标麒麟、银河麒麟、统信UOS国产操作系统；  17、原厂承诺打印机保修三年，三年原厂免费上门服务。 | 20 |  |  |
| 4 | 黑白激光打印机 | 1、内存容量（标准）：≥32MB ；  2、标准纸盒输入量：≥250张 ；  3、打印速度黑白：≥34PPM，自动双面打印速度：≥16面/分钟 ；  4、首页打印输出时间：少于8.5秒 ；  5、打印分辨率：≥1200\*1200dpi ；  6、标配自动双面打印 ；  7、鼓粉分离技术，随机黑色墨粉容量≥2600页 ；  8、支持加密打印 ；  9、标配安全锁功能 ；  10、标配BRAdmin Professional专业管理软件 ；  11、机器注册后享受厂家三年保修服务。 | 10 |  |  |
| 5 | 打印、复印一体机 | 1、黑白激光多功能一体机 (打印，复印，扫描) ；  2、内存容量（标准）：≥128MB ；  3、液晶显示：标配2行中/英文液晶显示 ；  4、标准纸盒输入量：≥250张；  5、打印速度：≥34PPM ；  6、标配无线网络打印功能 ；  7、首页打印输出时间：少于8.5秒 ；  8、打印分辨率：≥1200\*1200dpi ；  9、自动双面打印，身份证一键式复印 ；  10、鼓粉分离技术，随机黑色墨粉容量≥3000页 ；  11、A5长边打印速度：53ppm ；  12、打印仿真语言：PCL6, BR-Script3, PDF Version 1.7 。 | 3 |  |  |
| 6 | 扫码桩 | 外观尺寸：约长×宽×高：124.5 毫米×97.0 毫米×93.0 毫米；扫描窗尺寸：约长×宽：72.6 毫米×52.6 毫米；重量：约260克（不含电缆）；提示方式：喇叭；系统接口：RS-232串口、PS/2键盘、USB键盘、USB虚拟串口；触发方式：自动感应；设置方式：手动扫描设置条码；程序更新：电脑在线更新；输入电压:直流3.8至5.5伏;电流:105毫安（待机），150毫安（扫描），分 辨 率:640 x 480像素;视场角,水平：52°，垂直44°;扫描角度:±58°，±65°，360°（左右、前后、转动）;印刷对比度:最低20%反射差;最小解析度:1D（code 39）:10mil，2D(QR) :10mil;解码种类:1D： UPC-A，UPC-E，UPC-E1，EAN-13，EAN-8，ISBN/ISSN，39码，39码（ASCII全码），32码，Trioptic 39码，交叉25码，工业25码，矩阵25码，库德巴码（NW7），128码，UCC/EAN 128，ISBT128，93码，11码（USD-8），MSI/Plessey，UK/Plessey，中国邮政码，中国财政码，GS1 DataBar（前身是：RSS）系列;2D：PDF417，MicroPDF417，QR code，DataMatrix，汉信码，Aztec码;景深:10mil Code 39 (3字符) : 0-35m  13mil UPC  (6字符) : 0-55mm  20mil Code 39 (1字符) : 0-90mm  10mil QR (20字符) : 0-10mm  20mil QR (20字符) : 0-50mm  手机屏条码（5.5寸屏）:0mm-320mm; 温度:-10°C至45°C（工作），-20°C至70°C（存储）;湿度:5%至95%（无冷凝）;安全等级:EMC电磁兼容性：EN55022，EN5502 电气安全：EN60950-1 光照安全：EN62471:2008 光照等级：0至100,000LUX 密封等级：IP52 静电防护：±4KV（接触放电），±8KV（空气放电）抗震能力：可承受多次1.5米高度跌落到水泥地面的冲击。产品为通过银行卡检测中心检测的合格产品。保修二年。 | 10 |  |  |
| 7 | 身份证阅读器 | 符合公安部GA450《台式居民身份证阅读器通用技术条件》和GA/T 1011 –2012《居民身份证指纹采集器通用技术条件》标准以及ISO14443（Type B）国际标准；具备二代身份证文本、图像、指纹信息阅读功能 具备指纹采集，指纹信息指纹核验功能。具备语音读卡提示，采集提示功能 读卡时间：≤1秒;读卡距离：≤30mm ，提供符合部颁标准完善的SDK软件包供系统集成商进行二次开发，支持 VC/DELPHI 全面支持Windows2000和WindowsXP、Windows7等操作系统，通用性强；通过USB接口连接PC终端。  图像像素数： 256 × 360 ；pixels 图像分辨率： 500 DPI；  图像灰度： 256gray-level ；动态灰度级： > 150级 ；  采集时间： <0.25S ； 图像大小： 约100K Bytes ；  静电抗扰度： ≥15 KV ；有效区域： 14.4mm×18.5mm ；  读卡距离： 不低于30mm ；工作频率： 13.56MHZ ；  整机部分： 工作电压 5.0V±0.25V ；辅助电源： DC 5V 1A ；  电源系统： USB +辅助电源 ；接口： USB2.0，兼容USB1.1；  二代证读卡部分： RFID ISO14443 TYPEB 标准 ；  相对湿度： 20%RH - 90%RH ；工作温度： -10℃ - 55℃ ；  外形尺寸约： 120\*195\*34mm 。保修一年。 | 9 |  |  |
| 8 | 高速扫描仪 | 1、A4 馈纸式双面扫描仪 2、扫描速度为35ppm/70ipm，黑彩同速，单双面扫描不降速 3、配备50页标准ADF进纸器 4、支持27g/m²-413g/m² 的各类纸张（A4纸、名片、发票纸、快递单、明信片等），可同时扫描5张证卡，进纸通道结构稳定可靠。 5、分纸轮和进纸轮寿命200,000页更换 6、日处理量: 3000张 7、图像处理功能(基于软件): 自动歪斜矫正、去除空白页、自动图像旋转、重张检测、平滑背景/扫描结果预览、文件保护套扫描模式、证卡扫描模式 8、内存容量512MB 9、 "One Touch"一键式扫描至PC和U盘，支持U盘容量 64GB(FAT32格式） 10、纸张规格(ADF最小): 51 x 51 mm，纸张规格(长页文档): 5000 mm，纸张规格(ADF最大): 215.9 x 355.6 mm，纸张重量/厚度(卡片): 浮字卡：厚达1.4mm 11、图像传感器: 双CIS 12、扫描分辨率(插值):1200\*1200dpi，扫描分辨率(光学): 600\*600dpi 13、扫描到: OCR、文件、图像、Sharepoint、USB、FTP/SFTP 14、随机软件（mac）: ABBYY FineReader Sprint v.12 for Mac； Brother iPrint&Scan 15、整机1年保修 | 1 |  |  |
| 9 | 高速一体机 | 多功能商用一体机，打印分辨率：1200×1200dpi，打印/复印/扫描/传真，支持有线网络打印，打印速度28ppm，首页打印时间6.4秒，打印语言：PCL5c，PCL6，PS，PCLmS，PDF，URF，月打印负荷：大致3万页，双面功能：自动，扫描类型：[平板+馈纸式](https://detail.zol.com.cn/all-in-one_printer/s5216/)，显示屏：双行LCD。复印功能，复印速度：28cpm，复印分辨率 600×600dpi，连续复印：1-99页，缩放范围 25-400%。扫描功能，扫描控制器：标准配置，扫描类型：平板+馈纸式，光学分辨率 彩色和黑白，平板：1200dpi；彩色和黑色，ADF：300dpi  扫描尺寸 平板：215.9×297mm（最大），ADF：215.9×355.6mm（最大）色彩深度：24位。传真功能，传真控制器：标准配置，传真发送速度：3秒/页，传真分辨率：300×300dpi（可用半色调），传真内存：最多1000页，拨号功能，广播位置：119个，速拨号：120个，组拨号：119组，自动重拨，传真其它性能 支持传真轮询。 | 1 |  |  |
| 10 | 彩色喷墨报告单打印机 | 彩色喷墨报告单打印机，打印/复印/扫描，最大处理幅面：A3，黑白打印速度：15ipm（ESAT/单面）  网络功能：支持无线/有线网络打印，双面功能：自动。移动打印：Apple AirPrint，Mopira，Canon Print Service（for Android），乐享云。黑白打印速度：15ipm（ESAT/单面，彩色打印速度：10ipm（ESAT/单面），其它打印速度 4"×6"照片：约21秒。月打印负荷：25000页，喷头配置 喷嘴数量：共4096个喷嘴（颜料PGBK/C/M：640个喷嘴，黑/黄：各512个喷嘴）复印速度 sFCOT/单面：约19秒，sESAT/单面：约6.5ipm，连续复印：1-99页，复印其它性能。复印图像质量：3级别（快速，标准，高质量）  扫描控制器 标准配置。 | 1 |  |  |
| 11 | 彩色激光报告单打印机 | 彩色激光报告单打印机，最大打印幅面：A4，打印速度：27ppm，耗材类型：鼓粉一体，进纸盒容量：纸盒：250页，网络打印：无线/有线网络打印，双面打印：自动。显示屏：2.7英寸彩色触控屏，产品尺寸：412×469×295mm，产品重量 18.9kg。电源电压 AC 220-240，50/60Hz，电源功率 打印：550W，就绪：17W，睡眠：9W。 | 1 |  |  |
| 12 | 台式电脑 | 1. 国产品牌电脑 2. 机型：商用台式电脑 3. CPU：第十代因特尔（i3-10100）主频3.6GHz最高睿频：4.3GHz/6M/4核8线程 4. 扩展槽：1个PCIex16、2个PCIex1、1个PCI扩展槽、2个M.2扩展槽 5. 主板： intel B460系列芯片组及以上 6. 内存：不低于8GB DDR4 2933MHz 内存，预留内存扩展槽；最大支持内存 32GB 7. 硬盘;SATASDD固态硬盘240G，读取速度500MB/S,至少3个SATA硬盘槽位 8. 集成显卡，VGA+HDMI端口；支持双屏显示 9. 接口：8个USB接口，其中前置USB3.2接口不低于4个 10. 原生1个串口，1个 RJ-45 端口， 1 个 HDMI 端口、 1 个 VGA 端口 11. 显示器：21.5“显示器支持壁挂，LED显示器，最佳分辨率：1920x1080 12. 预装正版Windows10操作系统/支持装Windows7旗舰版系统/预装正版办公软件/正版杀毒软件。主板BIOS预装原厂同品牌网络同传和硬盘还原软件   售后服务质保四年上门服务，第2个工作日上门服务，原厂商7x24专线服务，保修期内硬盘不返还服务 | 21 |  |  |
| 13 | 台式电脑 | 国产品牌，不低于英特尔® H370 芯片组，主板与整机同品牌/第8代英特尔酷睿™ i3-8100/支持 Windows/Linux/单根4G DDR4 频率不低于2666MHz内存 ,2个插槽DDR4 2666MHz/2400MHz。最高支持32GB/1TB 7200 RPM 3.5" SATA Hard Drive，支持2.5寸固态硬盘和M2固态硬盘扩展/集成核芯显卡/千兆网卡/塔式机/ 小型机/8 个外置 USB 端口/4 个第 1 代 USB 3.1 端口（2 个前置，2 个后置）和 4 个 USB 2.0 端口/（2 个前置，2 个后置 - 2 个启用 SmartPower）/1 个 RJ-45 接口/1 个 DisplayPort 端口/1 个 HDMI 端口/1 个可选的第 3 代视频端口 (VGA/DP/HDMI 2.0b) 或可选的串行端口或串行和PS/2 端口/1个通用音频插孔/1个可选的串行端口/1个输出端口/1个全高PCIe x16 插槽/1个全高PCIe x16（串接为 x4）插槽/2个全高 PCIe x1 插槽/1个用于存储的 M.2 22x80 mm 或22x30 mm）/1个用于无线连接M.2(22x30 mm)/可立可卧，≤15L,高效散热静音，带有安全锁孔，整机防盗线缆锁设计，免工具开箱和部件维护，硬盘扩展卡光驱无螺钉设计，带硬盘防震托架；内置音箱/≥260W，可选80PLUS高能效电源；电源铭牌与主机同品牌/原厂USB键盘和鼠标21.5英寸显示器，与主机同一品牌， VGA +DP双接口，配原厂高清DP数据线/原厂数据保护软件；机箱锁插槽支持，机箱防盗开关，设置/BIOS 密码， I/O 接口安全保护，可选智能卡键盘， Intel®可信执行技术，Intel®身份保护技术，Intel®防盗技术；/原厂终端管理套件，支持带内系统管理/三年专业技术支持7\*24小时第2个工作日上门服务原厂商24×7专线服务；原厂三年下一个工作日上门服务包括键盘、鼠标、显示器；原厂提供三年硬盘不返还服务;/预装正版操作系统，正版办公软件。 | 2 |  |  |
| 14 | 笔记本电脑 | 国产品牌电脑，机型：商用笔记本电脑，CPU：第十代因特尔（i5-10210U）主频：1.6GHz,最高睿频：4.2GHz/4核8线程，屏幕尺寸:14英寸分辨率:1920x1080，屏幕比例:16:9，内存容量:8G，固态硬盘:256GB，读取速度500MB/S，预留2.5硬盘位，显卡类型:英特尔 HD Graphics 620，接口：RJ-45网线接口，1个USB3.2Gen1,2个USB2.0，音频接口二合一，USD读卡器，HDMI视频输出接口，预装正版Windows10操作系统/预装正版办公软件/正版杀毒软件。售后服务质保三年，第2个工作日上门服务，原厂商7x24。 | 1 |  |  |
| 15 | 不干胶打印机 | 1. 支持（带预印防伪标）专用不干胶打印，温度可控，加热后预印防伪标完好； 2. 2、菜单显示：5行中英文显示屏，内存：1G；3、首页打印时间：5.4S4、供纸容量：纸盒：250页(普通纸，80g/m²)，多功能托盘：100页(普通纸，80g/m²)，可选配纸盒：550 页(普通纸，80g/m²)5、最大进纸量：900页(普通纸，80g/m²)6、纸张尺寸：纸盒：A4,B5,A5,A5横向,A6,LTR,LGL,STMT,EXEC,16K,自定义尺寸(最小105.0 x 148.0mm~最大216.0 x 355.6mm)等，多功能托盘：A4,B5,A5,A5横向,A6,LTR,LGL,STMT,EXEC,16K,明信片,信封,自定义尺寸(最小76.2 x 127.0mm~最大216.0 x 355.6mm)等，可选配纸盒：A4,B5,A5,A5横向,A6,LTR,LGL,STMT,EXEC,16K,自定义尺寸(最小105.0 x 148.0mm~最大216.0 x 355.6mm)等 7、出纸容量月最大负荷打印量：80,000页   8、耗材及打印量：鼓粉一体，标准容量硒鼓3100页，大容量硒鼓10000页  9、接口：1000Base-T/100Base-TX/10Base-T，高速 USB 2.0  10、打印速度：单面：33ppm(A4)，双面：28.7ppm(A4)  11、打印分辨率：1200 dpi x 1200 dpi  12、打印语言：UFR II/PCL6/PCL5  13、支持自动双面打印 | 1 |  |  |
|  |  |  | 合计： |  | |

## 三、法定代表人授权书（非法人代表参与投标时提供）

致:赣州市妇幼保健院

（响应供应商法定代表人名称）是（响应供应商名称）的法定代表人，特授权（被授权人姓名及身份证代码）表代表我单位全权办理上述项目的设备咨询、投标、谈判、签约等具体工作，并签署全部有关文件、协议及合同。我单位对被授权人的签字负全部责任。在撤消授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤消而失效。

被授权人签字：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 法定代表人签字：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

响应供应商名称（公章）

年 月 日

|  |
| --- |
| 粘贴法人身份证明**（复印件正、反两面）**  粘贴被授权人身份证明**（复印件正、反两面）** |

## 四、产品授权书

## 五、响应供应商关于无重大违法记录书面声明函

致：赣州市妇幼保健院

我公司在参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等重大违法记录。

特此声明。

法定代表人或被授权人（签字）：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

响应供应商名称（公章）

年 月 日

## 六、响应供应商资格证明文件

1、营业执照、税务登记证、机构代码证（三证（五证）合一的提供三证（五证）合一证件）、银行开户许可证

**七、其他证明文件**