附件1

 正（副）本

致：赣州市妇幼保健院

## 项

## 目

## 咨

## 询

## 文

## 件

**项目名称：**

**响应供应商名称：**

**日期： 年 月 日**

## 一、系统咨询响应函

致：赣州市妇幼保健院

（响应供应商名称）系中华人民共和国合

法企业，我方就参加本次投标有关事项郑重声明如下：

一、我方完全理解并接受咨询公告所有要求。

二、我方提交的所有响应文件、资料都是准确和真实的，如有虚假或隐

瞒，我方愿意承担一切法律责任。

三、我方承诺，以后的项目采购不高于此次咨询结果，系统性能参数、

配置、维保不低于此次项目咨询结果。

四、与此次项目咨询相关一切正式往来信函请寄：

地址 ： 传真：

电话 ： 电子邮件：

法定代表人（ 或被授权人（签字）：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

响应供应商名称（公章）

 年 月 日

## 二、项目名称、参数要求、价格

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 功能参数要求 | 数量（台/套） | 单价 | 小计 |
| 1 | 全彩LED显示屏 | 1.单元板尺寸：长0.32m高0.16m，高像素结构表贴三合一 SMD1515黑灯。2.像素间距（mm）2.0。3.模组分辨率（W×H）160×80。4.模组尺寸（mm）320（W）×160（H）×15。5.模组重量（kg/块）0.5。6.模组最大功耗（W/块）21。7.像素密度（点/m2 ）250000。8.维护方式磁吸前维护。9.显示屏亮度（nits）600。10.色温（K）8000—19000 可调。11.水平视角（°）160。12.垂直视角（°）160。13.对比度4000:1。14.亮度均匀性≥97%。15.色度均匀性±0.003Cx,Cy 之内。16.最佳视距（m）≥2。17.峰值功耗（W/m2）410。18.平均功耗（W/m2）205。19.供电要求 AC220-240V。20.驱动方式 恒流驱动 。21.换帧频率（Hz）60。22.刷新率（Hz）≥1920。23.工作温度范围（℃）-10—40 。 24.存储温度范围（℃）-20—60。25.工作湿度范围（RH）无结露10-80%。26.存储湿度范围（RH）无结露10-85%。27.信号接口HUB 75E接口。28.电源接口VH4PIN。29.尺寸：长2.98M高1.7M。开关电源：率 180W。 纹波与噪声 150mVp-p。 电压调节范围 ±5%。电压精度 ±1.0%。线性调整率 ±0.5%。负载调整率 ±2%。启动、上升时间 2000ms，50ms/230VAC 负载100%。 保持时间（Typ） 20ms/230VAC 负载100% 输入： 电压范围 200～240VAC。 频率范围 47～63HZ。 功率因数 （Typ） PF≥0.5。 效率（Typ） ≥86%。交流电流 115VAC 230VAC 2.5A 2.5A。浪涌电流（Typ） 60A/230VAC。 泄漏电流 <1mA/230VAC。 保护： 过负载 110～150% rated。短路 输出端短路后电源保护，消除短路后可自动恢复输出环境：工作温度 -20℃～+50℃ (AC 230V)。工作湿度 20～90%RH不凝固。 储存温度 -30～+85℃。 储存湿度 10～95%RH 不凝固。 温度系数 ±0.03%/℃（0～50℃）。 耐振动 10～500Hz，2G，10min/周期，X、Y、Z方向各60min。安全规定 设计参考GB4943-2001，UL1012 耐压 I/P-O/P：3.0KVAC I/P-FG：1.5KVAC O/P-FG：0.5KVAC 绝缘阻抗 I/P-O/P、I/P-FG、O/P-FG：大于50MΩ/500VDC/25℃/70%RH EMC 设计参考GB9254 EN55022，Class B 谐波电流 设计参考GB17625.1;EN61000-3-2,-3。限值要求 电磁耐受。其它： 寿命 100,000小时(25℃)。 尺寸 190\*82\*30mm（长\*宽\*高）。 包装 0.40Kg/只。 接受卡：1.集成8个标准HUB75接口，免接HUB板2.采用千兆网口通信，可以连接PC3.支持亮色度逐点校正4.支持接收卡预存画面设置。5.支持温度、电压、网线通讯和视频源信号状态检测。6.支持 5Pin 液晶模块。电缆、网线、音频线：4mm²电源线 、超五类以上网线2根，预留备用线路，音频线一组(自备)。异步播放盒：支持8核处理器主频1.5GHz支持1080P的视频硬解码，支持H.265 4K高清视频硬解码播放支持U盘节目导入播放支持HDMI输入及全屏自适应播放，支持HDMI Loop支持同步异步双模式，应用场景灵活支持音频输出支持2GB运行内存，板载32GB内部存储空间，用户可用28GB支持130万像素点带载能力，最宽4096像素，最高1920像素支持PC直连，局域网，移动终端节目发布和显示屏控制支持WiFi AP连接支持集群远程发布于显示屏控制支持多屏播放同步机制。功放音响：30W室内音柱+120W定压功放。售后服务：一年质保。  | 1 |  |  |
| 2 | 台式电脑主机 | 国产品牌电脑机型：商用台式电脑CPU：第十代因特尔（i3-10100）主频3.6GHz最高睿频：4.3GHz/6M/4核8线程扩展槽：1个PCIex16、2个PCIex1、1个PCI扩展槽、2个M.2扩展槽主板： intel B460系列芯片组及以上内存：不低于8GB DDR4 2933MHz 内存，预留内存扩展槽；最大支持内存 32GB硬盘容量128G固态硬盘加1TB机械硬盘 7200rpm SATA硬盘，至少3个SATA硬盘槽位；集成显卡，VGA+HDMI端口；支持双屏显示接口：8个USB接口，其中前置USB3.2接口不低于4个原生1个串口，1个 RJ-45 端口， 1 个 HDMI 端口、 1 个 VGA 端口标准商务键盘鼠标，260W功率节能电源预装正版Windows10操作系统/支持装Windows7旗舰版系统/预装正版办公软件/正版杀毒软件。主板BIOS预装原厂同品牌网络同传和硬盘还原软件售后服务质保三年上门服务，第2个工作日上门服务，原厂商7x24专线服务，保修期内硬盘不返还服务 | 20 |  |  |
| 3 | 显示器 | 屏幕尺寸：28-30英寸分辨率：2560\*1080对比度：1000:1响应时间：1ms屏幕刷新率：75Hz面板：IPS技术接口：DP，HDMI，音频/耳机输出屏幕比例：21:9支架底座：升降，是否内置音箱：无内置音箱，壁挂规格：100x100mm，是否支持壁挂：支持壁挂，电源类型：外接电源适配器，产品尺寸：长689mm；宽41mm；高312mm售后服务：3年质保8、内存：≥8MB,闪存：≥8MB ；9、打印机内置ZPL、EPL、ESC/POS等多种仿真指令可选，软件兼容医院HIS系统，即插即用；10、感测器:纸张间距,纸张用尽,碳带用尽,可移动式黑标,印字头抬起；11、智能打印机参数调试软件，可在windows系统下设置打印机参数，操作简单；12、满足安装300米大容量碳带及127mm直径纸卷，大大减少更换耗材频率；13、碳带是双拨轮传动结构；14、支持腕带打印；可选配加装升级RFID打印模块满足智慧物联网应用打印需求；15、打印机具有热敏打印头定位结构，能首张标签自动定位并回退到打印起始位，首张标签不浪费；16、自主可控国产主控芯片，兼容中标麒麟、银河麒麟、统信UOS国产操作系统；17、原厂承诺打印机保修三年，三年原厂免费上门服务。 | 20 |  |  |
| 4 | 台式电脑 | 1、分体式商用台式机2、不低于第十代智能英特尔酷睿I3 10100（主频3.6GHz-睿频4.3GHz/12M/4核6线程）处理器（处理器，配置风扇导流罩，保证机器的散热性能。3、不低于intel B460芯片组4、不低于8GB DDR4 2933MHz 内存，预留内存扩展槽；最大支持内存 32GB5、硬盘容量120G固态硬盘加1TB机械硬盘 7200rpm SATA硬盘，至少3个SATA硬盘槽位；6、集成显卡，VGA+HDMI端口；支持双屏显示7、前面板预留光驱位，顶置电源开关，麦克风耳机二合一通用音频接口；8、集成声卡9、主板集成自适应千兆网卡,10、不低于1个PCIex16、2个PCIex1、1个PCI扩展槽、2个M.2扩展槽；11、不低于8个USB接口，其中前置USB3.2接口不低于4个；12、不低于原生1个串口，1个 RJ-45 端口， 1 个 HDMI 端口、 1 个 VGA 端口， 13、原生PS/2接口一组；14、标准商务键盘鼠标；15、不低于260W功率节能电源；16、机箱≤15，导流罩设计高效散热静音，带有安全锁孔，整机防盗线缆锁设计，隐藏式顶置提手；17、预装正版Windows 10操作系统/支持装Windows7旗舰版系统/预装正版办公软件/正版杀毒软件。主板BIOS预装原厂同品牌网络同传和硬盘还原软件18、不低于21.5 “显示器支持壁挂，LED显示器，最佳分辨率：1920x1080，与主机同一品牌。19、三年上门服务，第2个工作日上门服务，原厂商7x24专线服务，保修期内硬盘不返还服务； | 21 |  |  |
| 5 | 笔记本电脑 | 1、CPU系列Intel 酷睿i5 1135G7，CPU主频：2.4GHz，最高睿频：4.2GHz核心/线程数：四核心/八线程三级缓存8MB;2、不低于8GB DDR4 3200MHz，插槽数量不少于2个，最大内存容量：32GB3、硬盘容量：固态硬盘（SSD）：512GB4、屏幕尺寸：14英寸，显示比例：16:9，屏幕分辨率：1920x1080，亮度，250nits，5、摄像头：720p HD摄像头（高清）物理防窥，音频系统：内置音效芯片，扬声器：2×2W立体声音响，麦克风：内置麦克风6、无线网卡：支持802.11ax无线协议7、蓝牙：支持，蓝牙5.1模块8、数据接口：1×USB2.0，2×USB3.2，1×USB3.0 Type-C9、视频接口：HDMI1.410、音频接口：耳机/麦克风二合一接口，读卡器：Micro SD读卡器11、指取设备：触摸板，键盘描述：背光键盘12、电池类型：4芯锂电池，54瓦时，续航时间15小时左右，视具体使用环境而定，电源适配器：100V-240V 65W 自适应交流电源适配器13、尺寸：长度326mm宽度226mm厚度17.6mm14、预装正版Windows 10操作系统//预装正版办公软件/正版杀毒软件。主板BIOS预装原厂同品牌网络同传和硬盘还原软件15、保修政策：全国联保，享受三包服务质保三年 | 3 |  |  |
|  |  |  | 合计： |  |

## 三、法定代表人授权书（非法人代表参与投标时提供）

致:赣州市妇幼保健院

（响应供应商法定代表人名称）是（响应供应商名称）的法定代表人，特授权（被授权人姓名及身份证代码）表代表我单位全权办理上述项目的设备咨询、投标、谈判、签约等具体工作，并签署全部有关文件、协议及合同。我单位对被授权人的签字负全部责任。在撤消授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤消而失效。

被授权人签字：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 法定代表人签字：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

响应供应商名称（公章）

年 月 日

|  |
| --- |
| 粘贴法人身份证明**（复印件正、反两面）**粘贴被授权人身份证明**（复印件正、反两面）** |

## 四、产品授权书

## 五、响应供应商关于无重大违法记录书面声明函

致：赣州市妇幼保健院

我公司在参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等重大违法记录。

特此声明。

法定代表人或被授权人（签字）：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

响应供应商名称（公章）

 年 月 日

## 六、响应供应商资格证明文件

1、营业执照、税务登记证、机构代码证（三证（五证）合一的提供三证（五证）合一证件）、银行开户许可证

**七、其他证明文件**