附件1

正（副）本

致：赣州市妇幼保健院

## 项

## 目

## 咨

## 询

## 文

## 件

**项目名称：**

**响应供应商名称：**

**日期： 年 月 日**

## 一、系统咨询响应函

致：赣州市妇幼保健院

（响应供应商名称）系中华人民共和国合

法企业，我方就参加本次投标有关事项郑重声明如下：

一、我方完全理解并接受咨询公告所有要求。

二、我方提交的所有响应文件、资料都是准确和真实的，如有虚假或隐

瞒，我方愿意承担一切法律责任。

三、我方承诺，以后的项目采购不高于此次咨询结果，系统性能参数、

配置、维保不低于此次项目咨询结果。

四、与此次项目咨询相关一切正式往来信函请寄：

地址 ： 传真：

电话 ： 电子邮件：

法定代表人（ 或被授权人（签字）：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

响应供应商名称（公章）

年 月 日

## 二、项目名称、参数要求、价格

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 功能参数要求 | 数量（台/套） | 单价 | 小计 |
| 1 | 全彩LED显示屏 | 1.单元板尺寸：长0.32m高0.16m，高像素结构表贴三合一 SMD1515黑灯。2.像素间距（mm）2.0。3.模组分辨率（W×H）160×80。4.模组尺寸（mm）320（W）×160（H）×15。5.模组重量（kg/块）0.5。6.模组最大功耗（W/块）21。7.像素密度（点/m2 ）250000。8.维护方式磁吸前维护。9.显示屏亮度（nits）600。10.色温（K）8000—19000 可调。11.水平视角（°）160。12.垂直视角（°）160。13.对比度4000:1。14.亮度均匀性≥97%。15.色度均匀性±0.003Cx,Cy 之内。16.最佳视距（m）≥2。17.峰值功耗（W/m2）410。18.平均功耗（W/m2）205。19.供电要求 AC220-240V。20.驱动方式 恒流驱动 。21.换帧频率（Hz）60。22.刷新率（Hz）≥1920。23.工作温度范围（℃）-10—40 。 24.存储温度范围（℃）-20—60。25.工作湿度范围（RH）无结露10-80%。26.存储湿度范围（RH）无结露10-85%。27.信号接口HUB 75E接口。28.电源接口VH4PIN。29.尺寸：长2.98M高1.7M。开关电源：率 180W。 纹波与噪声 150mVp-p。 电压调节范围 ±5%。电压精度 ±1.0%。线性调整率 ±0.5%。负载调整率 ±2%。启动、上升时间 2000ms，50ms/230VAC 负载100%。 保持时间（Typ） 20ms/230VAC 负载100% 输入： 电压范围 200～240VAC。 频率范围 47～63HZ。 功率因数 （Typ） PF≥0.5。 效率（Typ） ≥86%。交流电流 115VAC 230VAC 2.5A 2.5A。浪涌电流（Typ） 60A/230VAC。 泄漏电流 <1mA/230VAC。 保护： 过负载 110～150% rated。短路 输出端短路后电源保护，消除短路后可自动恢复输出环境：工作温度 -20℃～+50℃ (AC 230V)。工作湿度 20～90%RH不凝固。 储存温度 -30～+85℃。 储存湿度 10～95%RH 不凝固。 温度系数 ±0.03%/℃（0～50℃）。 耐振动 10～500Hz，2G，10min/周期，X、Y、Z方向各60min。安全规定 设计参考GB4943-2001，UL1012 耐压 I/P-O/P：3.0KVAC I/P-FG：1.5KVAC O/P-FG：0.5KVAC 绝缘阻抗 I/P-O/P、I/P-FG、O/P-FG：大于50MΩ/500VDC/25℃/70%RH EMC 设计参考GB9254 EN55022，Class B 谐波电流 设计参考GB17625.1;EN61000-3-2,-3。限值要求 电磁耐受。其它： 寿命 100,000小时(25℃)。 尺寸 190\*82\*30mm（长\*宽\*高）。 包装 0.40Kg/只。 接受卡：1.集成8个标准HUB75接口，免接HUB板2.采用千兆网口通信，可以连接PC3.支持亮色度逐点校正4.支持接收卡预存画面设置。5.支持温度、电压、网线通讯和视频源信号状态检测。6.支持 5Pin 液晶模块。电缆、网线、音频线：4mm²电源线 、超五类以上网线2根，预留备用线路，音频线一组(自备)。异步播放盒：支持8核处理器主频1.5GHz支持1080P的视频硬解码，支持H.265 4K高清视频硬解码播放支持U盘节目导入播放支持HDMI输入及全屏自适应播放，支持HDMI Loop支持同步异步双模式，应用场景灵活支持音频输出支持2GB运行内存，板载32GB内部存储空间，用户可用28GB支持130万像素点带载能力，最宽4096像素，最高1920像素支持PC直连，局域网，移动终端节目发布和显示屏控制支持WiFi AP连接支持集群远程发布于显示屏控制支持多屏播放同步机制。功放音响：30W室内音柱+120W定压功放。售后服务：一年质保。 | 1 |  |  |
| 2 | 台式电脑主机 | 国产品牌电脑  机型：商用台式电脑  CPU：第十代因特尔（i3-10100）主频3.6GHz最高睿频：4.3GHz/6M/4核8线程  扩展槽：1个PCIex16、2个PCIex1、1个PCI扩展槽、2个M.2扩展槽  主板： intel B460系列芯片组及以上  内存：不低于8GB DDR4 2933MHz 内存，预留内存扩展槽；最大支持内存 32GB  硬盘容量128G固态硬盘加1TB机械硬盘 7200rpm SATA硬盘，至少3个SATA硬盘槽位；  集成显卡，VGA+HDMI端口；支持双屏显示  接口：8个USB接口，其中前置USB3.2接口不低于4个  原生1个串口，1个 RJ-45 端口， 1 个 HDMI 端口、 1 个 VGA 端口  标准商务键盘鼠标，260W功率节能电源  预装正版Windows10操作系统/支持装Windows7旗舰版系统/预装正版办公软件/正版杀毒软件。主板BIOS预装原厂同品牌网络同传和硬盘还原软件  售后服务质保三年上门服务，第2个工作日上门服务，原厂商7x24专线服务，保修期内硬盘不返还服务 | 20 |  |  |
| 3 | 显示器 | 屏幕尺寸：28-30英寸  分辨率：2560\*1080  对比度：1000:1  响应时间：1ms  屏幕刷新率：75Hz  面板：IPS技术  接口：DP，HDMI，音频/耳机输出  屏幕比例：21:9  支架底座：升降，是否内置音箱：无内置音箱，壁挂规格：100x100mm，是否支持壁挂  ：支持壁挂，电源类型：外接电源适配器，产品尺寸：长689mm；宽41mm；高312mm  售后服务：3年质保8、内存：≥8MB,闪存：≥8MB ；  9、打印机内置ZPL、EPL、ESC/POS等多种仿真指令可选，软件兼容医院HIS系统，即插即用；  10、感测器:纸张间距,纸张用尽,碳带用尽,可移动式黑标,印字头抬起；  11、智能打印机参数调试软件，可在windows系统下设置打印机参数，操作简单；  12、满足安装300米大容量碳带及127mm直径纸卷，大大减少更换耗材频率；  13、碳带是双拨轮传动结构；  14、支持腕带打印；可选配加装升级RFID打印模块满足智慧物联网应用打印需求；  15、打印机具有热敏打印头定位结构，能首张标签自动定位并回退到打印起始位，首张标签不浪费；  16、自主可控国产主控芯片，兼容中标麒麟、银河麒麟、统信UOS国产操作系统；  17、原厂承诺打印机保修三年，三年原厂免费上门服务。 | 20 |  |  |
| 4 | 台式电脑 | 1、分体式商用台式机  2、不低于第十代智能英特尔酷睿I3 10100（主频3.6GHz-睿频4.3GHz/12M/4核6线程）处理器（处理器，配置风扇导流罩，保证机器的散热性能。  3、不低于intel B460芯片组  4、不低于8GB DDR4 2933MHz 内存，预留内存扩展槽；最大支持内存 32GB  5、硬盘容量120G固态硬盘加1TB机械硬盘 7200rpm SATA硬盘，至少3个SATA硬盘槽位；  6、集成显卡，VGA+HDMI端口；支持双屏显示  7、前面板预留光驱位，顶置电源开关，麦克风耳机二合一通用音频接口；  8、集成声卡  9、主板集成自适应千兆网卡,  10、不低于1个PCIex16、2个PCIex1、1个PCI扩展槽、2个M.2扩展槽；  11、不低于8个USB接口，其中前置USB3.2接口不低于4个；  12、不低于原生1个串口，1个 RJ-45 端口， 1 个 HDMI 端口、 1 个 VGA 端口，  13、原生PS/2接口一组；  14、标准商务键盘鼠标；  15、不低于260W功率节能电源；  16、机箱≤15，导流罩设计高效散热静音，带有安全锁孔，整机防盗线缆锁设计，隐藏式顶置提手；  17、预装正版Windows 10操作系统/支持装Windows7旗舰版系统/预装正版办公软件/正版杀毒软件。主板BIOS预装原厂同品牌网络同传和硬盘还原软件  18、不低于21.5 “显示器支持壁挂，LED显示器，最佳分辨率：1920x1080，与主机同一品牌。  19、三年上门服务，第2个工作日上门服务，原厂商7x24专线服务，保修期内硬盘不返还服务； | 21 |  |  |
| 5 | 笔记本电脑 | 1、CPU系列Intel 酷睿i5 1135G7，CPU主频：2.4GHz，最高睿频：4.2GHz  核心/线程数：四核心/八线程三级缓存8MB;  2、不低于8GB DDR4 3200MHz，插槽数量不少于2个，最大内存容量：32GB  3、硬盘容量：固态硬盘（SSD）：512GB  4、屏幕尺寸：14英寸，显示比例：16:9，屏幕分辨率：1920x1080，亮度，250nits，  5、摄像头：720p HD摄像头（高清）物理防窥，音频系统：内置音效芯片，扬声器：2×2W立体声音响，麦克风：内置麦克风  6、无线网卡：支持802.11ax无线协议  7、蓝牙：支持，蓝牙5.1模块  8、数据接口：1×USB2.0，2×USB3.2，1×USB3.0 Type-C  9、视频接口：HDMI1.4  10、音频接口：耳机/麦克风二合一接口，读卡器：Micro SD读卡器  11、指取设备：触摸板，键盘描述：背光键盘  12、电池类型：4芯锂电池，54瓦时，续航时间15小时左右，视具体使用环境而定，电源适配器：100V-240V 65W 自适应交流电源适配器  13、尺寸：长度326mm宽度226mm厚度17.6mm  14、预装正版Windows 10操作系统//预装正版办公软件/正版杀毒软件。主板BIOS预装原厂同品牌网络同传和硬盘还原软件  15、保修政策：全国联保，享受三包服务质保三年 | 3 |  |  |
|  |  |  | 合计： |  | |

## 三、法定代表人授权书（非法人代表参与投标时提供）

致:赣州市妇幼保健院

（响应供应商法定代表人名称）是（响应供应商名称）的法定代表人，特授权（被授权人姓名及身份证代码）表代表我单位全权办理上述项目的设备咨询、投标、谈判、签约等具体工作，并签署全部有关文件、协议及合同。我单位对被授权人的签字负全部责任。在撤消授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤消而失效。

被授权人签字：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 法定代表人签字：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

响应供应商名称（公章）

年 月 日

|  |
| --- |
| 粘贴法人身份证明**（复印件正、反两面）**  粘贴被授权人身份证明**（复印件正、反两面）** |

## 四、产品授权书

## 五、响应供应商关于无重大违法记录书面声明函

致：赣州市妇幼保健院

我公司在参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等重大违法记录。

特此声明。

法定代表人或被授权人（签字）：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

响应供应商名称（公章）

年 月 日

## 六、响应供应商资格证明文件

1、营业执照、税务登记证、机构代码证（三证（五证）合一的提供三证（五证）合一证件）、银行开户许可证

**七、其他证明文件**