**床上用品（三件套）报价单**

**报价单位（公章）：**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **产品名称** | **规格（含床垫规格、缩水率）** | **单位** | **数量** | **全棉款** | | **涤棉款** | | **主要技术参数及要求** |
| **单价（元）** | **总金额** | **单价（元）** | **总金额** |
| 1 | 病床①被套1 | 全棉2300mm\*1700mm，涤棉2200mm\*1650mm，  报价单位可以依据被子尺寸微调。 | 床 | 930 |  |  |  |  | **1、全棉布料：**  1.织物密度：径向439.2根/10cm、纬向209.2根/10cm（正负3%）  2.线密度：经纱27.7tex、纬纱28.8tex（正负3%）  3.纤维含量：棉100%  4.PH值、甲醛含量、色牢度、可分解致癌芳香胺燃料每项判定为符合  5.综合检验结论：样品符合GB 18401-2010标准B类指标基本技术要求。成交后由院方自选面料及颜色以及是否印字。  **2、涤棉布料：**  1.织物密度：径向538.4根/10cm、纬向260.8根/10cm（正负3%）  2.线密度：经纱18.1tex、纬纱18.4tex（正负3%）  3.纤维含量：棉35%、聚酯纤维65%（正负3%）  4.PH值、甲醛含量、色牢度、可分解致癌芳香胺燃料每项判定为符合  5.综合检验结论：样品符合GB 18401-2010标准B类指标基本技术要求。  床上用品颜色，提供几种参考颜色的图片。成交后由院方自选面料及颜色以及是否印字。 |
| 病床①床笠1 | 床垫长1920mm宽850mm厚80mm，床笠四边宽口松紧带 | 床 | 930 |  |  |  |  |
| 病床①棉垫絮1 | 1920mm宽850mm，6斤，外包全棉布料，等级3，短纤维含量≤25，铺面均匀，四角方正，绗缝紧密，透气性好、甲醛、PH值均符合GB18401-2010符合国家标准。 | 床 | 310 |  |  | \ | \ |
| 2 | 病床②被套2 | 全棉2000mm\*1600mm，涤棉1900mm\*1550mm，  报价单位可以依据被子尺寸微调。 | 床 | 879 |  |  |  |  |
| 病床②床笠2 | 床垫长1770mm宽720mm厚80mm，床笠四边宽口松紧带 | 床 | 879 |  |  |  |  |
| 病床②棉垫絮2 | 1770mm宽720mm，4斤，外包全棉布料，等级3，短纤维含量≤25，铺面均匀，四角方正，绗缝紧密，透气性好、甲醛、PH值均符合GB18401-2010符合国家标准。 | 床 | 293 |  |  | \ | \ |
| 3 | 病床③  被套3（与被套2通用） | 全棉2000mm\*1600mm，涤棉1900mm\*1550mm，  报价单位可以依据被子尺寸微调。 | 床 | 54 |  |  |  |  |
| 病床③床笠3 | 床垫长1880mm宽780mm厚80mm，床笠四边宽口松紧带 | 床 | 54 |  |  |  |  |
| 病床③棉垫絮3 | 1880mm宽780mm，4斤，外包全棉布料，等级3，短纤维含量≤25，铺面均匀，四角方正，绗缝紧密，透气性好、甲醛、PH值均符合GB18401-2010符合国家标准。 | 床 | 18 |  |  | \ | \ |
| 4 | 值班床  值班（上铺）床被套 | 上面尺寸：  全棉2400mm\*1700mm，涤棉2300mm\*1650mm，  报价单位可以依据被子尺寸微调。 | 床 | 250 |  |  |  |  |
| 值班床  值班（下铺）床被套 | 下面尺寸：  全棉2400mm\*1800mm，涤棉2300mm\*1750mm，  报价单位可以依据被子尺寸微调。 | 床 | 250 |  |  |  |  |
| 值班床  值班（上铺）床单 | 上面尺寸：  2100mm\*1000mm\*50mm（床垫厚度） | 床 | 250 |  |  |  |  |
| 值班床  值班（下铺）床单 | 下面尺寸：  2100mm\*1200mm\*50mm（床垫厚度） | 床 | 250 |  |  |  |  |
| 值班床  棉垫絮3（上铺） | 2100mm\*1000mm | 床 | 125 |  |  | \ | \ |
| 值班床  棉垫絮3（下铺） | 2100mm\*1200mm | 床 | 125 |  |  | \ | \ |
| 5 | 单床被套 | 全棉2300mm\*1700mm，涤棉2200mm\*1650mm，  ,具体尺寸中标后按采购人要求 | 床 | 10 |  |  |  |  |
| 单床 床笠 | 2000mm\*1200mm\*50mm（床垫厚度），床笠四边宽口松紧带 | 床 | 10 |  |  |  |  |
| 单床 棉垫絮5 | 2000mm\*1200mm | 床 | 5 |  |  | \ | \ |
| 6 | 病床①配套枕套 | 约长75宽48厘米，具体按采购人需求定制。 | 床 | 940 |  |  |  |  |
| 病床①配套枕芯 | 床 | 315 |  |  |  |  |
| 病床②配套枕套 | 约长45宽27厘米，具体尺寸可按采购人需求定制。 | 床 | 933 |  |  |  |  |
| 病床②配套枕芯 | 床 | 311 |  |  |  |  |
| 值班 上铺配套枕套 | 50cm\*25cm | 床 | 250 |  |  |  |  |
| 值班 上铺配套枕芯 | 床 | 125 |  |  |  |  |
| 值班 下铺配套枕套 | 63cm\*38cm | 床 | 248 |  |  |  |  |
| 值班 下铺配套枕芯 | 床 | 124 |  |  |  |  |
| 7 | 定制  浴巾（盖毯） | 120cm\*120cm，亲肤优质材质，无异味不掉色。 | 床 | 500 |  |  | \ | \ |
| 定制  保温箱遮光布（遮光毯） | 上箱体（重66kg）：1085mm\*640mm\*910mm 下箱体（重60kg）：1125mm\*665mm\*795mm ，具体颜色要求中标后由采购人指定，**不能缩水** | 条 | 210 |  |  | \ | \ |
| 定制 婴儿襁褓巾 | 带帽标准，棉布夹棉，亲肤优质材质，无异味不掉色。 | 条 | 80 |  |  |  |  |
| 定制 鸟巢布 | 婴儿使用，全棉，，亲肤优质材质，无异味不掉色。 | 条 | 200 |  |  | 棉纱： | 棉纱： |
| 定制 宝宝衣 | 连体式，尺寸包含：XS、S、M、L，材质全棉，亲肤优质材质，无异味不掉色。 | 件 | 400 |  |  | 针织棉： | 针织棉： |
| 定制 婴儿被套 | 1.05m\*1.05m，材质全棉，亲肤优质材质，无异味不掉色。 | 件 | 80 |  |  |  |  |
| 1.5m\*1.2m，材质全棉，亲肤优质材质，无异味不掉色。 | 件 | 30 |  |  |  |  |
| 1.2m\*1m，材质全棉，亲肤优质材质，无异味不掉色。 | 件 | 60 |  |  |  |  |
| **备注**   1. **以上被套、床笠，枕套等预算价格含印字费(单位名称+科室名称)。** 2. **要求提供全棉、涤棉（针织棉、棉纱）2款报价。** 3. **若适配的三件套尺寸规格有不同，可以补充修正。** 4. **如果存在更优方案，可以在原报价上另外附加一份报价方案补充。** | | | 合计（元） | |  | |  | |

**联系人：**

**联系方式：**

**棉被报价单**

**报价单位（公章）：**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **产品名称** | **规格（依据床垫、床体规格配置）** | **主要技术参数及要求** | **单位** | **数量** | **单价（元）** | **总金额** |
| 1 | 病房①配套棉被 | 2000mm\*1600mm | 不低于7斤，外包全棉布料，等级3，短纤维含量≤25，铺面均匀，四角方正，绗缝紧密，透气性好，甲醛、PH值均符合GB18401-2010符合国家标准。 | 床 | 310 |  |  |
| 2 | 病房②配套棉被 | 1700mm\*1500mm | 不低于4斤，外包全棉布料，等级3，短纤维含量≤25，铺面均匀，四角方正，绗缝紧密，透气性好，甲醛、PH值均符合GB18401-2010符合国家标准。 | 床 | 311 |  |  |
| 3 | 上下铺 配套棉被 | 上面尺寸：  2100mm\*1600mm | 重量不低于5斤，外包全棉布料，等级3，短纤维含量≤25，铺面均匀，四角方正，绗缝紧密，透气性好，甲醛、PH值均符合GB18401-2010符合国家标准。 | 床 | 125 |  |  |
| 下面尺寸：  2100mm\*1700mm | 床 | 125 |  |  |
| 4 | 单床配套棉被 | 2000mm\*1600mm | 床 | 4 |  |  |
| 定制单床配套棉被 | 床 | 1 |  |  |
| 5 | 子母被 | 2000mm\*1600mm | 母被重量约 3 千克，子被重量约1.5 千克，绗缝紧密，检测标准符合现行国家质量标准 | 床 | 310 |  |  |
| 母被重量约 4 千克，子被重量约2 千克，绗缝紧密，检测标准符合现行国家质量标准 | 床 | 310 |  |  |
| 1700mm\*1500mm | 母被重量不少于2千克，子被重量不少1 千克，绗缝紧密，检测标准符合现行国家质量标准 | 床 | 311 |  |  |
| 母被重量不少于3千克，子被重量不少1.5 千克，绗缝紧密，检测标准符合现行国家质量标准 | 床 | 311 |  |  |
| 6 | 空调被  （薄被） | 2000mm\*1600mm | 重量约 1.5 千克，可以整体水洗，检测标准符合现行国家质量标准 | 床 | 1 |  |  |
| 1700mm\*1500mm | 床 | 1 |  |  |
| 上面尺寸：  2100mm\*1600mm | 床 | 1 |  |  |
| 下面尺寸：  2100mm\*1700mm | 床 | 1 |  |  |
| 1900mm\*1600mm | 床 | 2 |  |  |
| 2000mm\*1600mm | 床 | 2 |  |  |
| 7 | 羽丝绵被 | 2000mm\*1600mm | 1、重量不低于5.5斤；  2、填充物：羽绒棉，外用全棉布包裹，防静电，不起球；  3、经纱\*纬纱：40s\*40s；  4、经密度\*纬密度（根/10cm）：525\*390  5、耐摩擦色牢度（干磨≥4级，湿磨≥4级）；  6、甲醛、PH值均符合GB18401—2010和GB18383-2007《絮用纤维制品通用技术要求》； 7、四边均匀，做工精细；  8、标识符合《纺织品和服装使用说明》标准。  9、要求可以整体水洗 | 床 | 1 |  |  |
| 1700mm\*1500mm | 床 | 1 |  |  |
| 8 | （婴儿）小棉被 | 1m\*1m | 1、重量 2斤；  2、填充物：整张羽绒棉，外用全棉布包裹；  3、经纱\*纬纱：40s\*40s；  4、经密度\*纬密度（根/10cm）：133\*100；  5、洗涤后不沾血渍、不沾灰尘，不起球。耐摩擦色牢度（干磨≥4级，湿磨≥4级）；  6、甲醛、PH值均符合GB18401—2010和GB18383-2007《絮用纤维制品通用技术要求》；  7、其它：四边均匀，做工精细，亲肤优质材质，无异味。  8、材质全棉，亲肤优质材质，无异味不掉色。 | 床 | 40 |  |  |
| 1.5m\*1.2m | 床 | 15 |  |  |
| 1.2m\*1m | 床 | 30 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 合计（元）： |  |

**联系人：**

**联系方式：**