**附件：**

**牙科综合治疗机技术参数**

1. **技术参数**  
    **1.1牙科椅**  
    1.1.1座垫面离地面最低高度≤400毫米。  
    1.1.2靠背后倾范围：-5—80度。  
    **1.2治疗机**  
    1.2.1高速涡轮手机转速≥300000r/min。  
    1.2.2低速气马达手机转速≥14000r/min；**等。**

**空气压缩机供气系统技术参数**

**1、参数**

（1）可用牙椅台数：≥15台牙科椅位使用。

（2）额定电压：三相 380V ±10% 、频率：50Hz。

（3）额定功率：≤3.7KW；**等。**

**口腔科负压吸引系统技术参数**

**1、参数**

（1）可用牙椅台数：≥15台牙科椅位。

（2）设备用途：用于医院或牙科诊所的牙科治疗设备，给设备提供稳定的吸力。

（3）操作系统：智能控制+PLC；**等。**

## **等具体详见“竞谈文件”**